|  |
| --- |
| Afdeling Techniek1-3-2024 |

|  |
| --- |
| THEATER DE LIEVEKAMP |
| Grote Zaal |
| Technische gegevens |



Inhoudsopgave

[Welkom bij theater De Lievekamp 2](#_Toc51253675)

[Contactgegevens 2](#_Toc51253676)

[Laden en lossen 3](#_Toc51253677)

[Tijden 3](#_Toc51253678)

[Parkeren 3](#_Toc51253679)

[De zaal 4](#_Toc51253680)

[Zitplaatsen 4](#_Toc51253681)

[Afmetingen toneel 4](#_Toc51253682)

[Orkestbak 4](#_Toc51253683)

[Balletvloer 4](#_Toc51253684)

[Trekkenwand/hijsinstallatie 5](#_Toc51253685)

[Afstopping 5](#_Toc51253686)

[Podiumdelen 5](#_Toc51253687)

[Vleugel 5](#_Toc51253688)

[Kleedkamers 6](#_Toc51253689)

[Licht 6](#_Toc51253690)

[Geluid 7](#_Toc51253691)

[Communicatie 8](#_Toc51253692)

Welkom bij theater De Lievekamp
In dit document vind je de technische gegevens van onze Grote Zaal. Zoals vastgesteld in de mantelovereenkomst van de VSCD en VVTP, ontvangen wij graag **uiterlijk 4 weken** voor de voorstelling de benodigde technische informatie. Is deze niet op tijd voorhanden? Dan verzoeken wij je vriendelijk om even contact met ons op te nemen.

# Contactgegevens

|  |  |
| --- | --- |
| **Postadres:** | **Theater De Lievekamp**Raadhuislaan 145341 GM Oss |
| **Hoofdingang:** | Raadhuislaan 145341 GM Oss |
| **Artiesteningang:Laden & lossen:** | Raadhuishof5341 GZ Oss |
| **Contactpersoon techniek:** | Bram van Eerdt0412-66 76 75techniek@lievekamp.nl |
| **Telefoonnummer Algemeen:** | 0412-66 76 76  |
| **Telefoonnummer Theaterkassa:** | 0412-64 89 22 |

Missen er zaken of zijn er overige vragen over de techniek van de Grote Zaal in De Lievekamp? Stuur deze naar techniek@lievekamp.nl, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op!

Laden en lossen
Onze locatie is goed bereikbaar met vrachtwagens en trailers. We beschikken over één overdekt laad- en losperron, één onoverdekt perron en een laad- en loshelling, deze komt uit op zaalniveau. Het laad- en losperron bevindt zich achter het zijtoneel rechts en wordt gedeeld met de Rabo Zaal. Na het laden en lossen kan de vrachtwagen en/of trailer aan het laad- en losperron blijven staan.

|  |  |
| --- | --- |
| **Maximale vrije hoogte voor trailer** | 4,15 meter |
| **Vloerhoogte t.o.v. straat** | +1,20 meter |

Tijden

|  |  |
| --- | --- |
| **Start ochtend** | 10.00u |
| **Lunchpauze** | 12.30u – 13.00u |
| **Einde middag** | 17.00u |
| **Begin avond** | 19.00u |
| **Aanvang voorstelling** | 20.15u |

Parkeren
Achter ons theater is er voldoende parkeergelegenheid, ook rondom de laad- en losplaats. Parkeren kan op **Raadhuishof**. Let op: van maandag t/m vrijdag geldt hier betaald parkeren van 09:00u tot 18:00u (à € 1,50 per uur of € 4,- voor de hele dag).

Met uitzondering op donderdag, dan geldt het betaald parkeren tot er met 21:00 uur.

# De zaal

## Zitplaatsen

|  |  |
| --- | --- |
| **Maximaal aantal zitplaatsen** | 660 |
| **Zaal excl. orkestbak** | 419 |
| **Balkon** | 206 |
| **Orkestbak** | 35 |
| **Techniekplaatsen/Front of House** | Rij 6: 6 plaatsenRij 7: 7 plaatsen |

## Afmetingen toneel

|  |  |
| --- | --- |
| **Bruto oppervlakte vloer** | 22 meter breed13 meter diep |
| **Lijstopening breedte** | 9 meter tot 11,6 meter |
| **Lijstopening hoogte** | Maximaal 7,3 meter  |
| **Hoogte toneel t.o.v. 1e rij zaal** | 1 meter |
| **Vanaf K.K. tot laatste trek** | 9,4 meter |
| **Vanaf K.K. tot horizondoek** | 9,75 meter |
| **Vanaf K.K. tot voorrand toneel** | 1,95 meter |
| **Vanaf K.K. tot voordoek** | 1,75 meter |
| **Zijtoneel links** | 1 meter tot 3 meter breed10 meter diep |
| **Zijtoneel rechts** | 2,50 meter breed10 meter diep |
| **Zijtoneel rechtsVrije doorgangshoogte** | 8,5 meter breed10 meter diep6,5 meter |
| **AchtertoneelVrije doorgangshoogte** | 3 meter diep22 meter breed3,3 meter |

Orkestbak
De orkestbak is op toneelhoogte te brengen en is standaard voorzien van 35 theaterstoelen. In de orkestbakopstelling is er plaats voor ongeveer 40 personen.

|  |  |
| --- | --- |
| **Afmetingen onder toneel:** | 2 meter diep11,3 meter breed |
| **Afmetingen schaarliftvloer:** | Midden 2,5 meter diepzijkanten 1,9 meter diep10 meter breed |

Balletvloer
De balletvloer heeft een breedte van 15 meter en is over de gehele diepte van het toneel te leggen. De balletvloerbanen hebben een breedte van 1,5 meter.

## Trekkenwand/hijsinstallatie

|  |  |
| --- | --- |
| **Merk** | Stakebrand |
| **Besturing** | UnicanLinks & Rechts |
| **Aantal trekken** | 41 trekken2 zijtrekken1 sluiertrek1 clustertrek |
| **Treklengte** | 16meter |
| **Trekbelasting** | 500 kg per trek250 kg onder de staalkabel175 kg tussen de staalkabels |
| **Belasting clustertrek** | Maximaal 250 kg |
| **Trekhoogtes** | 0,25 meter tot 15,20 meter |

## Afstopping

|  |  |
| --- | --- |
| **Aantal poten & afmetingen** | 2 stellen 9,75 meter hoog4 stellen 8 meter hoog |
| **Aantal friezen & afmetingen** | 2 van 5 meter hoog4 van 3 meter hoog |
| **Horizondoek** | 10 meter hoog16 meter breed |
| **Fond** | 10 meter hoog16 meter breed |
| **Zijzwart** | Aan beide zijden 5 delen over de gehele diepte |
| **Zwart gaas** | 8 meter hoog12 meter breed |
| **Los doekenwerk** | Tussenfond; 6 poten zwart | 3 meter breed x 8 meter hoog |
| **Kleur voordoek** | Rood |
| **Bediening voordoek** | Links |
| **Beweging voordoek** | Links-rechts/ Grieks |

## Podiumdelen

|  |  |
| --- | --- |
| **Aantal Podiumdelen** | 30 stuks |
| **Podiumhoogtes** | 20 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm |
| **Afrok** | Voor alle hoogtes |

Vleugel
We beschikken over een Yamaha, type C7X, bouwjaar 2016.

Kleedkamers

|  |  |
| --- | --- |
| **Aantal** | 14, deze worden gedeeld met de Rabo Zaal |
| **Afluistering/ oproep** | Ja |
| **Wasmachine/ droger** | Ja, deze worden gebruikt voor beide zalen |
| **Strijkplank & strijkbout** | Ja, per zaal beschikbaar |

# Licht

|  |  |
| --- | --- |
| **Lichtcomputers** | **Lichttafels alleen op aanvraag**1 Chamsys MQ250M incl. Magiqwing1 Compulite Spark Top |
| **Midi** | Nee |
| **Ethernet** | 1 vaste lijnen FOH -> zijtoneel rechts1 via patch van FOH naar links voor, links achter, rechtsvoor, rechtsachter, portaal, zaalbrug en lichtcabine |
| **Lichtcabine** | Midden achter onder balkon |
| **DMX512** | Patchpaneel zijtoneel links voor- Lichtcabine 4x in- Front of House 4x inOp toneel:- Links voor 4x in & uit- Links achter 4x in & uit- Rechts voor 4x in & uit- Rechts achter 4x in & uitVolspotcabine 2x in & uitZaalbrug 2x in & uitZij brug links 2x in & uitZij brug rechts 2x in & uit |
| **Connectortype** | Dimmers: Kap: Schuko | Bruggen: CEESpanning: SchukoDMX: 5polige XLRMultisysteem: HAN16 |
| **Dimmers** | 25x 2,5kW toneel links voor35x 2,5kW toneel links achter12x 5kW toneel rechts achter (los) |
| **Volgspots** | 2x Robert Juliat Korrigan 1.2kW HMI |
| **Volgspotcabine** | Middenachter laatste rij balkon |
| **Stroomaansluitingen** | 2x 3 fase 125A toneel links1x 3 fase 125A toneel rechts achterDiverse verdeelkasten aanwezig |
| **Losse armaturen** | 6x Robe T1. *Gebruik in overleg*12x Robe 350 led beam. *Gebruik in overleg*22x CLF hera. *Gebruik in overleg*6x CLF Yara. *Gebruik in overleg*4x Prolights cyclorama 100cm.10x ADB PC 2kW10x ADB PC 1kW8x ADB DW105 1kW Zoomprofiel4x Six bar PAR64 MFL 1kW10x PAR64 MFL 1kW6x PAR64 NARROW4x4 horizonbakken 1kW |
|  |  |

# Audiovisueel

|  |  |
| --- | --- |
| Projector | NEC PX803UL DLP LASER 8000 ANSI LUMEN16:101920 x 1200HDMI INPUT |
| Positie | Flexibel |
| Projectiescherm | AV Stumpfl opzicht 4x3 380cm x 290cmAV Stumpfl opzicht 16x9 380cm x 215cmAV Stumpfl opzicht 16x9 610cm x 343cm |
| Overig | Logitech Cordless Presenter aanwezig.*Gebruik projector in overleg* |

# Geluid

|  |  |
| --- | --- |
| **Mengtafels** | **Mengtafels alleen op aanvraag**Digico SD9 + D-rackMidas Venice 160Allen & Heath SQ6 + GX4816 |
| **Processors** | BSS SOundweb BLU160BSS SOundweb BLU120 |
| **Zaalspeakers beneden** | Links & rechts:1x D&B Vi7P2x D&B Vi-GSUB |
| **Centercluster** | D&B Vi7P |
| **Infill (orkestbak)** | Links & rechts:D&B E3 |
| **Onder balkon** | 2x D&B E3 |
| **Balkon** | Links & rechts:D&B Vi7P |
| **Balkon centercluster** | D&B Vi10P |
| **Omniwave** | 12 speakers op locaties:Toneellijst 3 per kantOnder balkon 1 per kantBoven balkon 1 per kantToneel 1 per kant |
| **Monitoren** | 4x D&B E34x D&B Max122x D&B Max156x D&B E-pac versterkers |
| **Microfoons** | 9 Shure SM584 Shure Beta582 Shure SM58s3 Shure Beta574 AKG SE300b met CK91 kapsel4 Crown PCC160 grensvlak microfoons1 Crown LM300A kathedermicrofoon5 Sennheiser K6 met ME66 module (richtpijp)3 Sennheiser E6041 AKG D1126 Audix M1245 koormicrofoons2 Neumann KSM184Diverse D.I.’s2 DPA 4099. Diverse klemmen |
| **Zenders** | 4 Sennheiser FSW100 ontvanger4 Sennheiser Beltpack4 Sennheiser handmicrofoon2 DPA 4066 headset4 Shure ULXD SM58 BETA4 Shure ULXD beltpack6 Sennheiser essential headset3 Samson SE10 headset3 Sennheiser MKE40 revers |
| **Bekabeling** | Van toneel rechts naar FOH:32 send12 retourVan toneel links naar toneel rechts:16 send8 retourVan toneel links naar regiecabine:24 send3 retour |
| **Audio spanning** | FOH: 2x 16AZaal achter: 1x 16AToneel links: 1x 3 fase 32AToneel rechts: 1x 3 fase 32A |



Communicatie
Intercomsysteem met:

* 6x draadloos Riedel Bolero